============================================================================
【タイトル】 ZellerTRX Ver.1.0.1.0
【ファイル】 Zeller1010.zip
【制 作 者】 Norio Komatsu ( 7N1MPI/とちぎTH77 )
【動作環境】 Windows 10,11
【配布形態】 フリーウェア
【 E-Mail 】 7n1mpi（あっとまーく）jarl.com
【 W e b  】 http://www.rockbird-vg.net/
【転　　載】 可（但し、オリジナルで配布されたZIPのまま配布のこと）
【著 作 権】 Copyright (C) 2024 - 2026 Norio Komatsu ( とちぎTH77 / 7N1MPI )
============================================================================
[１．概要・特徴]
　（概要）
　　トランシーバーアプリ「Zello」と連携して特定小電力トランシーバーや
　　デジタル簡易無線機等をインターネット経由で交信できるようにするための
　　Windowsパソコン用ソフトウェアです。
　　　　
　（特徴）
　　・通常では交信できないような遠方の局と交信できます。
　　・VOX補助機能付きなので、Zelloからトランシーバーの送信がほぼ途切れる
　　　ことなく送信できます。
　　・通信相手は、Zelloにログインしている人であれば交信できます。

[２．動作環境]
　　パソコンOS：Windows 11または10 (XP,Vista,7等での動作未確認です。）
　　必要なハードウェア
　　インターフェイス(1)：SURECOM SR-628　+　USB-TTL変換アダプタ（一部分自作要）
    インターフェイス(2)：One Chip Design社 HAMSTIR ST2（推奨品）
　　無線機：日本国内用特定小電力トランシーバー2台
　　　　　　ノード局用パソコンと無線機とへの接続用ケーブル
　　　　　　（一部分自作が必要）
　　必要フリーソフトウェア：Zello for PC
　　※インターフェイスは、(1)と(2)のどちらか一方を使用します。

[３．インストール]
　　本ソフトウェアを設置したいフォルダ下に圧縮ファイルを解凍して
　ください。解凍したファイルの中から、ZellerTRX.exe
　を実行して下さい。

[４．アンインストール]
　　レジストリには変更を加えていませんので、インストールしたフォルダ
　　ごと全てのファイルを削除して下さい。

[５．使用方法]
　　ウェブマニュアルを用意しています。
　　http://www.rockbird-vg.net/application/windows/win_orgsoft/manual/zeller_trx/1000/index.html

　　※ご使用前に必ず読んでください。
　　　　　　
　　　　　 
[６．注意事項]
・このソフトウェアはフリーウェアです。
・本ソフトウェアの著作権は、Norio Komatsu ( 7N1MPI/とちぎTH77 )
　が保有しています。
・本ソフトを使用して起きた損害に、作者は一切責任を負いません。
　ご自分の責任でご使用下さい。
・本ソフトを使用してみた感想やバグ・要望等が有りましたら、メール(readme.txt内に記載) 、
　ソフトウェアサポートBBSにご連絡いただけるとうれしいです。
・本ソフトを使用して起きた損害に、作者は一切責任を負いません。ご自分の
　責任でご使用下さい。
・ご使用前に必ずオンラインマニュアルを読んでください。

[７．更新履歴]
  2026/02/01 ver.1.0.1.0 ブラウザ版Discord運用も可能にした。
  2026/01/18 Ver.1.0.0.0 (1)名称をZellerTRXに変更。
                         (2)ビーコン試行を設定状態と同様に実行できるようにした。
                         (3)AndroidエミュレーターLDPlayerに対応した。
  2025/12/13 Ver.0.7.0.0 (1)ビーコンの送信時間帯を設定可能にした。
　　　　　　　　　　　　 (2)ビーコン送信の不具合を修正。
                         (3)リバウンド送信（通称おつり）を修正？
　　　　　　　　　　　　　　※TX/RX両方をSoftware Senseにするとおつりが発生しやすいです。
　　　　　　　　　　　　 (4)ソフトウェアウィンドウのサイズを大きくした。
　　　　　　　　　　　　 (5)eQSO<=>Zello相互リンクモードを追加。
  2025/05/06 Ver.0.6.5.0 (1)定時ビーコンでリバウンド送信してしまう現象を修正。
		　　	 (2)ZelloTXのSoftwareSense選択時の送信追加ノイズをループ再生可能にした。
                   	 (3)ZelloTXのSoftwareSense選択時の送信追加ノイズレベル調整機能を追加。
		         (4)ZelloTXのSoftwareSense選択時の送信追加ノイズ周りの不具合を修正。
		         (5)追加ノイズ用wavファイルの再生長を約4分から6分30秒のファイルに差し替えた。
  2025/04/20 Ver.0.6.4.4 ビーコン機能動作中に中断させられない場合があるのを修正。
  2025/04/17 Ver.0.6.4.3 ZelloTX送信中に途切れることがあるのを修正。
  2025/04/16 Ver.0.6.4.2 ZelloTX送信後のリバウンド送信を再度修正。
  2025/04/14 Ver.0.6.4.1 ZelloTX送信後にZello側へ勝手にリバウンド送信してしまう現象を修正。
  2025/04/05 Ver.0.6.4.0 接続トランシーバー送信の安定化機能（Zello側音声途切れ防止）を追加。
　2025/03/23 Ver.0.6.3.0 接続トランシーバーにTx Onlyモード機能を追加。
  2025/03/08 Ver.0.6.2.0 ビーコン機能の追加・修正。
  2025/01/11 Ver.0.6.1.1 SoftwareSense利用でCOMポートが存在しない時に落ちる現象の修正。
  2024/12/08 Ver.0.6.1.0 (1)送信コントロールキーにF11を追加
  2024/12/08 Ver.0.6.1.0 (2)Zelloから1秒未満の受信時にリバウンド送信してしまうことの修正。
  2024/12/08 Ver.0.6.1.0 (3)細かい修正及び調整。
  2024/11/10 Ver.0.6.0.0 (1)Zello Audio Levelインジケーターの機能拡張追加。
  2024/11/10 Ver.0.6.0.0 (2)対応接続インターフェイスにHAMSTIR ST2を追加。
  2024/10/31 Ver.0.5.0.0 公開開始。
